ФИКСАТОР РЕЗЬБЫ ВЫСОКОЙ ПРОЧНОСТИ 270

• Высокопрочная фиксация и герметизация неразъемных резьбовых соединений

• Тяжело демонтируется (требуется нагрев до 300ºС)

• Применяется для всех типов резьбы до М20

• Предохраняет от коррозии

**Область применения:**

Фиксация резьбовых соединений, испытывающих высокие вибрационные нагрузки, например, в КПП, агрегатах рулевого управления, мостах, головке блока цилиндров, фиксация шестерен привода распределительного вала и т.д.

**Инструкция по применению:**

Для улучшения результатов обработать детали очистителем Loctite 7061.

Нанести необходимое количество продукта, смонтировать узел и оставить до отверждения.

Начальная прочность – через 10-30 минут. Полное отверждение – через 3 часа.

Продукт специфицирован как Loctite 270, может заменять Loctite 264 и 271.

Не применяется для деталей из дерева и полимеров.

Воздух в упаковке сохраняет продукт жидким.